附件1
采购需求

一、项目概况
项目名称：车载终端采购项目
服务期限：自合同签订之日起至项目通过验收合格之日止。
二、采购与服务范围
完成不少于39套车载终端整机、全套安装辅材供货，配套上门安装布线、硬件对接接口调试、实操培训、3年原厂质保、故障维修更换等全流程供货及售后服务，保障设备与柳州市院前医疗急救信息管理系统（柳州市区域120急救信息平台）稳定无缝对接。具体要求如下：
	名称
	要求

	车载终端
	一、硬件配置要求：
(1)CPU主频：八核心，1.8GHz；显示屏：7英寸彩色液晶显示屏，像素1024×600。
(2)存储：内存2G，存储16GB。
(3)支持4G及以上通信，全网通设计。
(4)配备免提语音电话、麦克风，支持百度/高德语音导航，兼容Micro USB、WIFI、蓝牙连接。
(5)电源环境：12V供电；分级电源管理，实现省电设计，支持ACC OFF时关闭屏幕运行，支持ACC OFF、电瓶低电时设备关机，避免电瓶过放。
(6)工作电压：9～32V。
(7)工作电流：1.5A。
(8)待机电流：整机休眠模式2mA，8小时待命模式250mA。
(9)存储温度：-40℃～+85℃；工作温度：-20℃～+70℃。
(10)开机时间：冷启动≤25S，热启动≤2S。
(11)嵌入式操作系统，提供图形用户界面。
(12)车辆启动后10秒内完成开机+联网并可操作上传数据，冷启动至可用状态≤60秒，热启动≤2秒。

(13)热启动待机时长不小于10小时，且不影响车辆正常启动。
(14)设备稳定性高，不受长时间暴晒高温影响。
二、功能要求：
(1)上、下班管理：司机、医生、护士等工作人员通过工号上下班。
(2)显示接收指令：可接收并显示命令单；可接收并显示一般通知。
(3)语音播报和语音控制：命令单和通知单来时，语音播放内容。
(4)急救状态管理：通过按键和语音控制上传命令执行时救护车状态信息。状态包括：站内待命、收到指令、驶向现场、到达现场、病人上车、到达医院、途中待命、暂停调用（原因记录上传）等。
(5)电话功能：可通过触摸屏拨打主叫电话、联系电话和电话本中电话。接听电话时，可在蓝牙耳机和免提中切换。
(6)电话录音：语音通话录音，录音存储在指定的TF卡上。中心通过程序可调用录音文件上传。
(7)历史记录查询：查看历史命令单和通知单详细信息。
(8)工作模式：可根据时间自动切换白天模式和夜间模式。
(9)参数设置：可对车载运行参数进行设置。
(10)数据更新：连接中心后，包括【电话本】、【车辆状态】、【暂停调用信息】等一键更新。
(11)日志上传：当车载出现软件故障时，工作人员点击上传车载运行日志以查询故障原因。
(12)智能电源管理：车载急救终端电源管理由车载程序控制，在不同状态智能控制关闭显示屏和关闭主机。
(13)支持接收二次派单（补单）信息并提醒。
(14)自动获取救护车行驶公里数，可填写送往医院名称，病人数据在病例内完善。
(15)支持120中心、司机、报警人三方通话。
三、其他要求：
(1)支持适应多种安装固定方式，包含安装接线服务。
(2)提供3年原厂质保服务。
(3)投标产品须能与柳州市院前医疗急救信息管理系统（柳州市区域120急救信息平台）无缝对接，保证系统正常运转。


三、成果交付时间：
自合同签订之日起至项目通过验收合格之日止。
四、成果交付要求：
完成全部设备安装，可与柳州市院前医疗急救信息管理系统（柳州市区域120急救信息平台）稳定对接，采购人平台实测数据传输正常方视为验收合格，对接调试全部费用包含在总报价内。
五、成果交付地点：
采购人指定地点。
附件2

报价单
填报时间：     年   月   日
	单位名称
	报价（元）

	
	


联系人：                  联系电话：
